// C++ code

//

void setup()

{

pinMode(10, OUTPUT);//verml

pinMode(8, OUTPUT);//amarl

pinMode(9, OUTPUT);//verdl

}

void loop()

{

digitalWrite(10, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

delay(10000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

digitalWrite(8, LOW);

delay(10000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(8, HIGH);

delay(10000); // Wait for 1000 millisecond(s)

}